**Specyfikacja asortymentowo – jakościowa.**

**Dostawa samochodu do przewozu klientów, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** **na potrzeby DDP przy ul. Skoczylasa 8 funkcjonującego w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3 Specyfikacja asortymentowo – jakościowa zawiera minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego.**

1. **Fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2018 lub 2019 r., pojazd do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych (min 8 osób do 9 osób łącznie z kierowcą), homologowany**.
2. **Silnik** od 130 KM do 190 KM
3. norma emisji spalin **Euro 6**,**2**;
4. doładowanie turbosprężarkowe.
5. **Skrzynia biegów:** 6 – biegowa zsynchronizowana.
6. **Masa całkowita** nie przekraczająca 3500 kg. (dopuszczająca kierowanie pojazdem kierowcom posiadającym prawo jazdy kat. B).
7. **Nadwozie:**
8. kolor samochodu do uzgodnienia przed podpisaniem umowy;
9. nadwozie samonośne, ocynkowane;
10. boczne listwy ochronne;
11. wszystkie szyby termoizolacyjne;
12. szyby w kabinie kierowcy regulowane elektrycznie;
13. drzwi boczne przesuwane z prawej strony;
14. drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, przeszklone;
15. lusterka boczne regulowane z wewnątrz (po stronie kierowcy asferyczne, po stronie pasażera lusterko o poszerzonym polu widzenia);
16. zderzaki w kolorze czarnym lub grafitowym;
17. uchwyty ułatwiające wsiadanie do części pasażerskiej;
18. pokrowce na siedzenia kierowcy i pasażera- szyte na miarę, tapicerka odporna na zabrudzenia, łatwa w utrzymaniu czystości, o podwyższonej trwałości;
19. szyby boczne oryginalnie ciemne, wyklejane;
20. zabudowa słupków ,,B” lewe i prawe do demontażu grodzi;
21. tapicerka w II i III rzędzie + sufit (dwukolorowa ciemny dół/jasna góra) z oświetleniem LED (2 linie jasnego światła);
22. czujniki parkowania na przedni i tylny zderzak;
23. komplet kół zimowych z felgami stalowymi
24. **W zakresie przystosowania do przewozu osób niepełnosprawnych:**
25. w II i III rzędzie – mocowane na szynach, opcja do każdego fotela szybki montaż/ demontaż na kamlokach (szybkozłączach), montaż foteli umożliwiający różne konfiguracje- fotele pojedyncze, 6szt., regulowane oparcia, zagłówki i pasy bezpieczeństwa 3 pkt;
26. fotele pojedyncze 6 szt. regulowane oparcia, zagłówki i pasy bezpieczeństwa 3 pkt;
27. stopień wysuwany mechanicznie ułatwiający wsiadanie o długości od 500 do 600 mm;
28. podłoga wodoodporna, antypoślizgowa, pokryta wykładziną PCV lub nieprzepuszczalną okleiną;
29. najazdy aluminiowe pokryte powłoką antypoślizgową, składane teleskopowe, w futerale.
30. **Dodatkowe wyposażenie:**
31. klimatyzacja dwusferowa;
32. dodatkowe gniazdo 12Vx2 szt.;
33. dodatkowe oświetlenie 12V (tył drzwi);
34. gniazdo usb;
35. **Zabezpieczenie przed kradzieżą:**
36. alarm;
37. immobiliser w kluczyku;
38. zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy.